Licht Sensor:

Funktioniert wie gedacht, wir brauchen einer bei der man die Sensitivität einstellen kann:

<https://shop.m5stack.com/products/light-sensor-unit>

1 – Ground

2 – Spannung

3 – Digital: ist an oder aus?

4 – Analoge Messung (je tiefer desto heller)

Water Pump and Moisture Level:

<https://shop.m5stack.com/products/light-sensor-unit>

1 – Ground

2 – Spannung

3 – Digital, wasserpumpe

4 – Analoge, messing, je niedriger desto feuchter